**Замовник:** Державна установа «Територіальне медичне обєднання МВС України по Львівській області»

**Код ЄДРПОУ**: 08734210

**Адреса**: 79068, м. Львів, вул. Замарстинівська, 233

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)** | **Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення** | **Ідентифікатор закупівлі** | **Обґрунтування** | |
| **технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | **очікуваної вартості закупівлі** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** |
| 2 | «12-ти канальний реєстратор добової електрокардіограми за Холтером» «Єдиний закупівельний словник» код ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання, ДК 021:2015: 33123210-3 — Прилади для серцевого моніторингу, НК 024:2023: 35162 — Реєстратор амбулаторний для тривалого електрокардіографічного моніторингу) | 150  000,00 грн. | UA-2023-08-11-009150-a | Технічні та якісні характеристики медичних виробів повинні бути внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введені в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності (згідно з вимогами Технічного регламенту затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753. | Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання. |

**Вимоги:**

| **№** | **Медико-технічні характеристики** | **Значення** | **Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Технічні характеристики** | | |
|  | Одночасна реєстрація 12-ти стандартних ЕКГ- відведень. | Наявність |  |
|  | Програмне забезпечення, для розшифровки інформації, що була зареєстрована | Наявність |  |
|  | Екран для візуалізації поточного стану ЕКГ-відведень, що реєструються | Наявність |  |
|  | Звукова сигналізація тривоги | Наявність |  |
|  | Можливість підсилення сигналів ЕКГ-відведень, не гірше | 0,5/1/2 |  |
|  | Інтерфейс для інформаційного обміну з ПК | Наявність |  |
|  | Можливість використовувати змінні SD накопичувачі та передавати зареєстровану інформацію на ПК без інформаційного кабелю | Наявність |  |
|  | Коефіцієнт ослаблення синфазних перешкод, не менше | 60 дБ |  |
|  | Частота зчитування сигналу, не менше | 128 вибірок/с |  |
|  | Автоматичне розпізнавання водія ритму | Наявність |  |
|  | Живлення від батареї типу ААА | Наявність |  |
|  | Час роботи в активному режимі від батареї, не менше | 48 годин |  |
|  | Можливість збереження інформації при розряджанні батареї | Наявність |  |
|  | Можливість заміни батареї з продовженням поточної реєстрації ЕКГ-відведень | Наявність |  |
|  | Можливість автоматичного вимкнення при пасивному режимі роботи | Наявність |  |
|  | Компактний, переносний, вага з батареєю, не більше | 45 грам |  |
|  | Транспортний чохол | Наявність |  |
|  | Ремінь для фіксації на поясі | Наявність |  |
|  | Автоматичне визначення екстрасистолії, серцевих блокад, тахікардії за допомогою програмного забезпечення | Наявність |  |
|  | Можливість проведення розширених аналізів, аналізу нічного апное, наявність аналізу ST-сегменту та інших | Наявність |  |
|  | Можливість зміни автоматично визначених результатів дослідження, виведення найбільш актуальних ділянок стрічок ЕКГ та результатів аналізів на папір, збереження на ПК | Наявність |  |
| **Вимоги до комплектації:** | | | |
| Реєстратор добової електрокардіограми за Холтером | | | наявність |
| Програмне забезпечення | | | наявність |
| Інструкція з експлуатації українською мовою | | | наявність |
| SD-карта | | | наявність |
| USB 2.0 | | | наявність |
| Батарейка, 1 шт | | | наявність |
| Сумка для приладу | | | наявність |
| Ремінь для фіксації на поясі | | | наявність |
| Кабель ЕКГ | | | наявність |

**Примітка:**

*Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*